|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stand 01/23 | | **Ausschreibungstext**  **KNX Control4** | | |  | |
|  | |  |  |  |  | |
| Pos. | Stück | Text | | | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | **KNX-Komponente für die dezentrale Wohnraumlüftung**  **Typ KNX Control4**  Das Modul KNX-LUNOS-CONTROL4 ermöglicht die Ansteuerung der dezentralen Lüftungsgeräte der Firma LUNOS über den KNX-Bus.  Die Inbetriebnahme des Moduls KNX-LUNOS-CONTROL4-IW erfolgt über die ETS ( EIB Tool Software ) in Verbindung mit dem zugehörigen Applikationsprogramm. Die Auslieferung erfolgt im unprogrammierten Zustand. Sämtliche Funktionen werden über die ETS parametriert und programmiert.  Technische Daten  Bezeichnung: KNX-LUNOS-CONTROL4-IW  Einbau: Montage in UP- Dose 60/68 mm  Leistungsaufnahme: 120 mW (bei 24 V DC)  Schutzart: IP20  Maße in mm (B x H x T): 50 x 50 x 20 mm (58 mm Diagonale)  Fabrikat LUNOS  Typ KNX Control4  Best.-Nr. 039 977 | | |  |  |