|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stand 01/25 | | **Ausschreibungstext** 5/UNI-RF | | |  | |
|  | |  |  |  |  | |
| **Pos.** | **Stück** | **Text** | | | **Einzelpreis** | **Gesamtpreis** |
|  |  | **Universalsteuerung mit integriertem Funkmodul für LUNOMAT, Nexxt, Serie e², egound RA 15-60**  **Typ 5/UNI-RF**  Steuereinheit für die Serie e², LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter ego und RA 15-60 (Einstellung des Codier-Schalters notwendig)  Integriertes Funkmodul zur Kommunikation mit Komponenten der RF-Serie, wie z.B. 9/IBF-RF oder ego-RF Serie  Ohne direkt angebundene Geräte als zentraler Master und Steuereinheit innerhalb des Funksystems verwendbar  Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor, Intervall und Nachlauf  Komfortfunktion wie Sommerlüften  0-10V Steuereingang zur Anbindung an eine übergeordnete Automatisierung  Inklusive LED zur Filterwechselanzeige und Funktion Sommerlüften  Zum Wechseln der Lüftungsstufen ist ein Schalter (z.B. 5/W2U) notwendig  Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief)  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 12 V DC SELV  Funktionsspannungsbereich: 0-10 V  Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)  Betriebsschaltstrom: max. 5 A  Anschlussleistung: max. 60 W  Maße (B x H x T)  des Bedienelements: 83 x 83 x 11 mm  der Steuerung: 42 x 42 x 15,7 mm  Fabrikat LUNOS  Typ 5/UNI-RF  Best.-Nr. 41158 | | |  |  |